**Contexto:**

**Dado que o instalador tenha os seguintes itens:**

● **1 régua grande de 1m.**

**● 1 nível.**

**● 4 parafusos e buchas.**

**● 1 chave de fenda.**

**● 1 furadeira.**

**● 1 prateleira que possui um suporte de parede com 4 orifícios.**

**● 1 lápis.**

#### ****Cenário: Verificar se as ferramentas estão em condições de utilização.****

****Quando:** o instalador verificar se a furadeira está funcionando.**

****E**: verificar se o nível está em condições de utilização.**

****E**: verificar se a chave de fenda está em condições de utilização.**

****E**: verificar se o lápis em condições de utilização.**

****E**: verificar se a régua está em condições de utilização.**

****Então:** todas as ferramentas deverão estar funcionais e aptas para serem utilizadas.**

#### ****Cenário: Verificar se parede suporta a prateleira.****

****Quando:** o instalador verificar a medida da parede.**

****E:** verificar medida da prateleira.**

****Então:** a parede deverá possuir medida equivalente ou superior a da prateleira.**

#### ****Cenário: Verificar a quantidade de buchas e parafusos.****

****Quando:** o instalador verificar a quantidade de parafusos e bucha é suficiente.**

****Então:** as buchas e parafusos deverão ser equivalente ou superior ao número de orifícios do suporte da prateleira**

#### ****Cenário: Verificar a compatibilidade dos parafusos, buchas e suportes.****

****Quando:** o instalador verificar a medida dos parafusos é equivalente a medida das buchas.**

****E**: verificar se o orifícios dos suportes são compatíveis com os parafusos e buchas.**

****Então:** as buchas,parafusos e orifícios do suporte deverão ser equivalentes e adequados para instalação.**

#### ****Cenário: Demarcar os locais para fazer a furação.****

****Quando:** o instalador demarcar os locais para efetuar a furação utilizando a régua, lápis e nível.**

****E**: os locais estiverem equivalentes aos locais no suporte da prateleira.**

****Então:** a parede deverá possuir a demarcação correspondente ao local adequado para fixação do suporte nivelada.**

#### ****Cenário: Furação e fixação de buchas.****

****Quando:** o instalador efetuar a furação utilizando a furadeira nos locais indicados.**

****E**: Fixar as buchas nos buracos correspondentes.**

****Então:** a parede deverá possuir buchas instaladas nos locais adequados para receber o suporte e a prateleira.**

#### ****Cenário: Fixar os suportes.****

****Quando:** o instalador fixar os suportes utilizando os parafusos e chave de fenda**

****Então:** a parede deverá possuir um suporte instalado.**

#### ****Cenário: Fixar a prateleira.****

****Quando:** o instalador fixar a prateleira nos suportes.**

****Então:** a parede deverá possuir uma prateleira instalada.**